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Jugendband „Die TonChaoten“


1. Technische Anforderungen & benötigte Ausstattung:
	Was wird benutzt?
	vorhanden
(Band)
	benötigt
(Techniker)

	Instrumente

	Backing-Tracks / Zuspieler (Laptop) (1x Steckdose wird benötigt)
	☐	☐
	· 1 Kabel 1x Miniklinke (3,5 mm) auf 2x Klinke (6,3 mm) Y-Kabel 
	☐	☐
	· 1 DI-Box (Input: Klinke Stereo L/R | Output: XLR)
	☐	☐
	· 1 Tisch für Zuspieler
	☐	☐
	Schlagzeug (kleines Set)
	☐	☐
	· 1 Bassdrum-Mikro, 1 Snare-Mikro, 2 Overhead-Mikros, 3 Tom-Mikros
	☐	☐
	· 2 Mikrofonständer (für Overhead-Mikros)
	☐	☐
	· 1 Mikrofonständer (für Bassdrum-Mikro)
	☐	☐
	· 1 Teppich (für Schlagzeug)
	☐	☐
	Schlagzeug (großes Set)
	☐	☐
	· 1 Bassdrum-Mikro, 1 Snare-Mikro, 2 Overhead-Mikros, 5 Tom-Mikros
	☐	☐
	· 2 Mikrofonständer (für Overhead-Mikros)
	☐	☐
	· 1 Mikrofonständer (für Bassdrum-Mikro)
	☐	☐
	· 1 Teppich (für Schlagzeug)
	☐	☐
	E-Gitarre
	☐	☐
	· 1 Verstärker (1x Steckdose wird benötigt)
	☐	☐
	· 1 dynamisches Mikrofon für Verstärker
	☐	☐
	· 1 Mikrofonständer (für Verstärkermikrofon)
	☐	☐
	· 1 Gitarrenständer
	☐	☐
	Akustik-Gitarre
	☐	☐
	· 1 DI-Box (Input: Klinke | Output: XLR)
	☐	☐
	· 1 Gitarrenständer
	☐	☐
	E-Bass 
	☐	☐
	· 1 Verstärker (1x Steckdose wird benötigt)
	☐	☐
	· 1 Gitarrenständer
	☐	☐
	Digital-Piano (1x Steckdose wird benötigt)
	☐	☐
	· 1 Keyboard Ständer
	☐	☐
	· 1 DI-Box (Input: Klinke Stereo L/R | Output: XLR)
	☐	☐


	Mikrofone für Gesang

	· [1-5] Mikrofone
	☐	☐
	· [1-5] Mikrofonständer + Klemmen (für Gesang)
	☐	☐
	Sonstiges

	· 3 Notenständer
	☐	☐
	· Mischpult/Stagebox [16-21 Eingänge]
	☐	☐
	· Lautsprecher (PA-Anlage)
	☐	☐
	· Bühnenmonitore [1-4]
	☐	☐
	· Kabel für Instrumente und Mikrofone 
[Maximal: 21 XLR-Kabel + 5 Klinke-Kabel 6,3 mm]
	☐	☐



2. Input- & Outputliste für das Mischpult / die Stagebox:

	INPUT: Instrumente & Mikrofone
	Art
	Anzahl Eingänge 
	benötigt

	Mikrofone
	XLR
	[1-5]
	☐
	Zuspieler (vom Output (Stereo) der DI-Box)
	XLR
	2
	☐
	Digital-Piano (vom Output (Stereo) der DI-Box)
	XLR
	2
	☐
	E-Gitarre (vom Verstärkermikrofon)
	XLR
	1
	☐
	Akustik-Gitarre (vom Output der DI-Box)
	XLR
	1
	☐
	E-Bass (vom Output des Amps)
	XLR
	1
	☐
	Schlagzeug (von den Schlagzeugmikrofonen)
	XLR
	[7-9]
	☐
	= [Maximal 21] benötigte Eingänge



	OUTPUT: Bühnenmonitore
	Art
	Anzahl Ausgänge 
	benötigt

	1 Monitor: Schlagzeug
	XLR
	1
	☐
	1 Monitor: Piano
	XLR
	1
	☐
	1 Monitor: Gitarren (E-Gitarre, E-Bass, Akustik-Gitarre)
	XLR
	1
	☐
	1 Monitor: Sänger/innen
	XLR
	1
	☐
	= [Maximal 4] benötigte Ausgänge










3. Hinweise zum Auftritt der Band:


























4. Kontaktdaten der Band: 

Jugendband „Die TonChaoten“
Ein Musikprojekt des MGZ „Bergschlösschen“ Spremberg
in Trägerschaft der Stiftung SPI
 
Tim Joel Jahr
Musik- und Bandprojektleitung

Bergstraße 11
03130 Spremberg/Grodk

Tel.: 0173 5494094
Mail: jugendband@tonchaoten.de 
Web: www.tonchaoten.de 
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